**丰都县生态环境局审查入河排污口设置信息公示表**

丰都县生态环境局审查以下入河排污口设置文件，现公告有关设置信息，接受社会监督，公示期为2025年8月14日至2025年8月20日（5个工作日）。

反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70702532；联系电话：023-70708728；通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **论证报告编制机构** | **基本情况** | **申请设置理由** | **相关部门意见** | **备注** |
| 1 | 丰都县甘泰环保科技有限公司入河排污口 | 重庆市丰都县龙孔镇玉溪村3社（龙孔河左岸） | 丰都县甘泰环保科技有限公司 | 重庆港力环保股份有限公司 | 丰都县甘泰环保科技有限公司成立于2016年，主要餐厨垃圾、城市污泥、果蔬尾菜、秸秆回收利用，企业在重庆市丰都县龙孔镇玉溪村3社建设了“丰都县规模化生物能源工程项目”，现有工程日可处理各类垃圾216吨，其中餐厨垃圾80吨、城市污泥80吨、果蔬和尾菜16吨、秸秆40吨，同时为处理项目运营过程中产生的各类废水，项目建设1座设计处理能力180m3/d的污水处理站，采用“CSTR+水解酸化+两级AO+絮凝沉淀+杀菌消毒”处理工艺，尾水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值后排放至龙孔河。 | 丰都县甘泰环保科技有限公司入河排污口位于厂区西侧龙孔河左岸，该入河排污口属于岸边排放，排污口分类属于工业排污口，排放方式为连续排放，入河方式为管道，入河排污口地理坐标为东经107°52′12.53″，北纬30°02′42.07″，入河排污口不在水源保护区范围内，项目论证预测范围内下游涉及横梁子、鲤鱼沱、旱渡口产卵场和洄游通道。项目主要污染物排放量为COD6.059t/a、NH3-N0.909t/a、BOD51.818t/a、SS4.242t/a。根据项目建成后的地表水监测报告及论证预测结果显示，由于项目废水排放量小，废水排放至长江在小范围内即可满足长江段水功能区的水质管理目标，因此本项目的废水排放不会对鱼类造成不利影响。总体上说，项目由于排水量较小，对长江水环境影响有限，但企业在日常中应严格运行管理，严控出水水质，最大限度减少本项目污染物入河量。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规要求，丰都县甘泰环保科技有限公司在入河排污口设置前编制了入河排污口设置论证简要分析材料，向丰都县生态环境局申请入河排污口设置批复。 |  |  |