**丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表**

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2025年4月25日—2025年4月30日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| 1 | 渝都铝业天然气分布式能源站项目 | 重庆市丰都县丰都工业园区玉溪组团 | 重庆渝都铝业有限公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 本项目作为重庆渝都铝业有限公司氧化铝项目配套的天然气分布式能源站项目。主要建设内容及规模为：建设2台5.4万千瓦燃气发电机组，总装机10.8万千瓦，同步配套建设2台100吨/小时余热锅炉及相关附属设施。 | 1、燃机采用低氮燃烧技术，余热锅炉烟气经SCR脱硝后，经高80m烟囱排放。共设置2套SCR脱硝装置、2根80m烟囱、2套在线监测系统。2、生活污水经厂区现有生活污水处理设施处理，再排入园区污水处理厂深度处理；余热锅炉排水降温后排入循环水池；循环水系统排水排入厂区现有生产废水处理站处理，经处理后回用于氧化铝生产线。3、对高噪声源采取减振、隔声、消声等治理措施。4、废SCR催化剂、废机油交由资质单位处置，生活垃圾交环卫部门统一处置。危险废物：依托厂区现有氧化铝项目设置的危废贮存库，其建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危废转移按照《危险废物转移管理办法》执行。 | 重庆市发展和改革委员会核准 | 无 |