丰都县2025年第二季度城市供水厂出厂水

等检测信息公示

按照《重庆市城市供水节水管理条例》《重庆市城市供水水质管理办法》（渝城管发〔2024〕13号）要求，县住建委委托华测检测技术有限公司，对丰都县郑家院子水厂、工业园区水厂、高滩水厂及清源水厂等4座城市供水厂的第二季度出厂水、管网水及城区部分直饮水、二次供水进行检测，水质指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）等规范要求，现予以公示。

附件：1.丰都县城市供水厂出厂水检测公示信息表

2.丰都县城市供水厂管网水检测公示信息表

3.丰都县部分直饮水检测公示信息表

4.丰都县部分二次供水检测公示信息表

丰都县住房和城乡建设委员会

2025年6月25日

附件1

2025年丰都县城市供水厂第二季度出厂水检测公示信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水厂名称 | 水厂属性 | 检测机构  名称 | 检测项目（出厂水） | 评价依据 | 采样  日期 | 检测结果 |
| 1 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022 | 2025年4月8日 | 符合要求 |
| 2 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 3 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 4 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年4月8日 | 符合要求 |
| 5 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 6 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 7 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年4月8日 | 符合要求 |
| 8 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 9 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 10 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年4月8日 | 符合要求 |
| 11 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 12 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年6月8日 | 符合要求 |

水质常规43项指标包含：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、总α放射性、总β放射性、氯气及游离氯制剂、总氯、臭氧、二氧化氯。

附件2

2025年丰都县城市供水厂第二季度管网水检测公示信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水厂名称 | 水厂  属性 | 检测机构名称 | 检测项目（管网水） | 评价依据 | 采样  日期 | 检测结果 |
| 1 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年4月8日 | 符合要求 |
| 2 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 3 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 4 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年4月8日 | 符合要求 |
| 5 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 6 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 7 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年4月8日 | 符合要求 |
| 8 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 9 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 10 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 11 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 12 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年6月8日 | 符合要求 |

水质常规7项指标：浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数（以O2计）、色度、臭和味

附件3

2025年丰都县城市部分直饮水点第二季度水质检测公示信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直饮水点位 | 检测机构名称 | 检测项目 | 评价依据 | 采样  日期 | 检测结果 |
| 1 | 城西广场西侧直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项  指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 2 | 城东广场东侧直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项  指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 3 | 电影院广场直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项  指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 4 | 新城广场直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项  指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年5月12日 | 符合要求 |

直饮水19项指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、电导率、总硬度（以CaCO3计）、挥发酚类（以苯酚计）、硫酸盐、氯化物、耗氧量（CODMn，以O2计）、硝酸盐氮（以N计）、砷、汞、铬（六价）、铅、氯仿、菌落总数、总大肠杆菌。

附件4

2025年丰都县城市部分二次供水点第二季度水质检测公示信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位 | 检测机构  名称 | 检测项目 | 评价依据 | 采样日期 | 检测结果 |
| 1 | 凤凰湾二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 2 | 澳洲城二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 3 | 久桓星辰二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 4 | 碧桂园二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 5 | 瓜草湾二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 6 | 金科集美东方二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 7 | 贵博翡翠湾二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 8 | 恒安金色星城二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 9 | 景典龙都二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 10 | 贵博东方明珠二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年4月7日 | 符合要求 |
| 11 | 金科黄金海岸二期二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 12 | 正朝公园二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 13 | 久桓弘廷二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 14 | 久桓城BF区二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 15 | 龙城华府三期二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 16 | 龙城天街二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 17 | 正朝公园二期二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 18 | 峡南溪安置房A区二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 19 | 峡南溪安置房B区二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 20 | 峡南溪安置房C区二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年5月12日 | 符合要求 |
| 21 | 仙家大厦二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 22 | 北斗星辰二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 23 | 宏盛花园二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 24 | 体育人家二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 25 | 世纪花城二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 26 | 科甲一览苑二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 27 | 仁安悦江澜二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 28 | 阳光上海城二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 29 | 阳光国际二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |
| 30 | 一品江山二次供水点 | 华测检测技术有限公司 | 二次供水8项指标 | 《二次供水设施卫生规范》（GB17051） | 2025年6月8日 | 符合要求 |

二次供水8项指标：浑浊度、色度、消毒剂余量、pH、菌落总数、总大肠菌群、臭和味及肉眼可见物。