附件1

重庆市山坪塘管理等级划分

管理

等级	前 提	条 件
Ⅰ	同时满足	1.库容1万m3以上或多个梯级建设的山坪塘累计库容达1万m3以上，或者坝高5m以上
2.下游1km范围内行洪区有居民房屋、重要基础设施等，溃坝后可能造成人员伤亡或重大财产损失
Ⅱ	满足条件之一	1.库容5万m3或多个梯级建设山坪塘累计库容达5万m3以上，或者坝高15m以上
2.山坪塘下游1km范围内行洪区无居民房屋，有比较重要基础设施等，溃坝后基本不会造成人员伤亡，但会造成较大财产损失
3.库容1万m3以下或多个梯级建设的山坪塘累计库容1万m3以下，或者坝高5m以下，下游1km范围内行洪区有居民房屋、基础设施等，溃坝后可能造成人员伤亡或财产损失
Ⅲ	满足条件之一	1.库容1—5万m3或多个梯级建设山坪塘累计库容1—5万m3，或者坝高5—15m
2.山坪塘下游1km范围内行洪区无居民房屋，有一般基础设施等，溃坝后不会造成人员伤亡，但会造成有限财产损失
3.库容1万m3以下或多个梯级建设的山坪塘累计库容1万m3以下，或者坝高5m以下；下游1km范围内行洪区无居民房屋、有基础设施等，溃坝后不会造成人员伤亡，但会造成财产损失
Ⅳ	同时满足	1.库容1万m3以下或多个梯级建设山坪塘累计库容1万m3以下，或者坝高5m以下
2.山坪塘下游1km范围内行洪区无居民房屋、基础设施等，溃坝后不会造成人员伤亡，基本无财产损失
说明：当满足多项条件时，应归类到所满足的最高等级。

附件2

XX村（居）山坪塘安全隐患整改台账

填报单位：（盖章）

序

号	山坪

塘名

称	工程

所在

乡镇	工程

所在

村组	产权

所有

者	乡镇

级责

任人	乡镇级

责任人

联系电

话	村级

责任

人	村级责

任人联

系电话	管护

人员	管护人

员联系

电话	总库容

（m3）	坝型（土坝、石

坝、混凝土坝、

土石混合坝）	坝长

（m）	坝高

（m）	下游居民人

口数量（人）	重要

基础

设施	管理等级

（Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ、Ⅳ）	安全隐患（描述病

险或其他安全隐

患情况）	计划整

改完成

时间	整改

进展

情况	是否完成

整改（是/

否）	备

注

填表人： 审核： 村（居）书记：

填表说明：1.管理等级按照附件1进行划分；

2.管理等级为Ⅰ和Ⅱ级，且存在重大安全隐患的山坪塘认定为高位山坪塘，Ⅰ和Ⅱ级的高位山坪塘才需填报此台账